**Tabela: Podatki o skladišču Sk7 in skladiščenih snoveh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Podatki o skladišču** | | |
| Ime: Skladišče gotovih izdelkov  Oznaka: Sk7 | Zmogljivost skladišča [t]: | 3.900 m3 oz. 1.421 ton |
|  | Oprema skladišča: | Pokrito skladišče, armirano betonska tla z lovilnimi kinetami. Opremljeno z linijskimi javljalniki požara. |
| Parcelna številka: | 1353/6, k.o. 1577 - Kočevje |
| Opis lokacije skladiščenja: | Skladiščenje v proizvodnem objektu Melapan (ID 4988) z asfaltiranim dovozom. V neposredni bližini je priključek za hidrantno omrežje. |
| Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | E = 489462.2 N = 55642.2 |

| **2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu):** **surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka: Sk7** | | | | | | | | | | |
| Trgovsko ime skladiščene vsebine | | | | | H stavki  materiala (vsebine) | Agregatno stanje  [G ,L, S] | Vrsta vsebine  Tehn. enota (Nx) | Namen uporabe | Največja količina  [t] | Način skladiščenja/  št. skladiščnih enot |
| Kemijsko ime | | CAS št. | | Vsebnost  [%] |
| 1. | | | | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Komelol MM – skupen varnostni list za tipe izdelkov (VLF, H) | | | | | H350  H317 | L | I/  N1,  N2,  N5,  N6,  N8,  N42,  N43 | Izdelek – namenjen kupcu | 150 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Metanol | | 67-56-1 | | <0,5 |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | <0,5 |
| Komelol MM 90/GE- varnostni list kot pri Komelol MM | | | | | - | L | I/  N1,  N2,  N5,  N6,  N8,  N42,  N43 | Izdelek – namenjen kupcu | 200 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
|  | |  | |  |
| Komelol ME | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  Ni nevarnosti za zdravje  H413 | L | I/  N1,  N4,  N42, N43 | Izdelek – namenjen kupcu | 15 | 1t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated methylated | | 68036-97-5 | | 90-100 |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | <0,1 |
| Komelol MB | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  Ni nevarnosti za zdravje  H413 | L | I/  N1,  N4,  N42,  N43 | Izdelek – namenjen kupcu | 20 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, polimer s formaldehidom, butiliran | | 68002-25-5 | | >90 |
| butan-1-ol | | 71-36-3 | | 0,1-1 |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | <0,1 |
| Meldur\_1 - skupen varnostni list  Tip Meldur (H97, CH-1, TP, OP68, L25, SL-1,TM-2) | | | | | H350  H317 | L | I/  N1,  N2,  N6,  N8 | Izdelek – namenjen kupcu | 50 | 1 t IBC Meldurji 1zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | max 0,3 |
| Melamin | | 108-78-1 | | 0,8-1,2 |  |  |  |  |  |
| Melapret PTS- Tip PTS 70, PTS 10, PTS 10M-skupni varnosti list | | | | | H350,  H317 | L | I/  N1,  N2,  N6,  N8,  N42,  N43 | Izdelek – namenjen kupcu | 100 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Metanol | | 67-56-1 | | max 1 |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | max 0,6 |
| Melapreti AAS – skupni varnosti list | | | | | H350 | L | I/  N1,  N2,    N6,  N8 | Izdelek – namenjen kupcu | 100 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | <0,2 |
| Melapreti AAS 100-drugi tipi (melapreti AAS v suhi obliki) | | | | | H350 | L | I/  N1,  N2,  N6,  N8 | Izdelek – namenjen kupcu | 50 | V vrečah 25 in 50 kg na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | Do 0,2 |
| Melapret PAE- skupni varnosti list | | | | | H412 | L | I/  N7 | Izdelek – namenjen kupcu | 50 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Poliamidaminepiklorhidrinska smola | | 25212-19-5 | | 12 - 21 |
| Urepret tip P, N, PU | | | | | H317  H350 | L | I/  N1,  N2,  N6,  N8 | Izdelek – namenjen kupcu | 25 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | Do 0,3 |
| Urepret PB | | | | | H317  H341  H350 | L | I/  N1,  N2,  N6,  N8 | Izdelek – namenjen kupcu | 5 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | max 3 |
| Melaklej MP- skupen varnostni list | | | | | H319 | L | I/  N38 | Izdelek – namenjen kupcu | 10 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| 2-Oksietanon, 3-C12-16-alkil-4-C13-17- alkiliden derivati/ Alkildiketen (AKD) | | 84989-41-3 | | 6 - 20 |
| Aluminijev klorid, bazičen | | 1327-41-9 | | < 2,5 |
| reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2Hizotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) | | 55965-84-9 | | < 0,0015 |
| Melaklej – tipi OP, DP, PK, A, AK | | | | | - | L | I/  N38 | Izdelki – namenjen kupcu | 10 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
|  | |  | |  |
| DeuroComps GMS | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  H302  H315  H318  H412 | L | M/  N24 | Dodatek k impregnaciji  papirja | 1 | 1 t IBC zabojnik |
| Fatty acid derivatives\*  (Derivati maščobnih kislin) | | - | | 10-25 |
| Phosphates\*  (Fosfati) | | - | | 2,5-10 |
| Ethoxylated fatty alcohol\*  (Etoksilirani maščobni alkohol) | | 68954-94-9 | | 25-50 |
| Fatty alcohol alkoxylate\*  (Alkoksilat maščobnega alkohola) | | - | | 10-25 |
| 2-Metil-2,4-pentandiol | | 107-41-5 | | 2,5-10 |
| Fatty alcohol alkoxylate\*  (Alkoksilat maščobnega alkohola) | | - | | ≤2,5 |
| DeuroCure KS XL | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  H318  Ni nevarnosti za okolje | L | M/  N24 | Dodatek k impregnaciji papirja | 1 | 1 t IBC zabojnik |
| Dietanolamin | | 111-42-2 | | 2,5 - 10 |
| DeuroCure UH 35 XL | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  H314,  H318  H335  Ni nevarnosti za okolje | L | M/  N24 | Dodatek k impregnaciji papirja | 1 | 1 t IBC zabojnik |
| Dietanolamin | | 111-42-2 | | 2,5-10 |
| Etanolamin | | 141-43-5 | | 2,5-10 |
| DeuroLease PHE | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  H315,  H319  H335  Ni nevarnosti za okolje | L | M/  N24 | Dodatek k impregnaciji papirja | 1 | 1 t IBC zabojnik |
| Phosphates\*  (fosfati) | | - | | 25 - 50 |
| 2-Metil-2,4-pentandiol | | 107-41-5 | | 2,5 - 10 |
| DeuroMod PM | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  H373  Ni nevarnosti za okolje | L | M/  N24 | Dodatek k impregnaciji papirja | 1 | 1 t IBC zabojnik |
| Glikol | | 107-21-1 | | 50-100 |
| DeuroWet MA11 | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  H319  Ni nevarnosti za okolje | L | M/  N24 | Dodatek k impregnaciji papirja | 1 | 1 t IBC zabojnik |
| nonionic surfactants | | - | | 10 - 25 |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | | 34590-94-8 | | 10 - 25 |
| Meldur ECOSE | | | | | H315, H318 | L | I/  N7 | Izdelek na osnovi sladkorjev | 100 | 1 t IBC zabojniki, 3 nivojsko |
|  | |  | |  |
| Trdilec M-L3,0 | | | | | H314 | L | I/  N2 | Izdelek namenjen kupcu | 10 | 1 t IBC zabojniki, 2 nivojsko |
| mravljična kislina | | 64-18-6 | | 15-20 |
| Amonijev formiat | | 540-69-2 | | 2,5-5 |
| reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) | | 55965-84-9 | | <0,0015 |
| Trdilec AF 3,3 | | | | | H314 | L | I/  N2 | Izdelek namenjen kupcu | 10 | 1 t IBC zabojniki, 2 nivojsko |
| mravljična kislina | | 64-18-6 | | 40-45 |
| Amonijev formiat | | 540-69-2 | | 10-15 |
| Silomel 73M in drugi tipi Silomelol | | | | | - | S | I/  N26 | Izdelek namenjen kupcu | 20 | 1 t Big bag vreče |
|  | |  | |  |
| Melamid 50 | | | | | V skladu s predpisi proizvod ni razvrščen kot nevaren. | L | I/  N1,  N2 | Izdelek namenjen kupcu (Premaz - antipiretik Modificirana diciandiamid-sečninsko-formaldehidna smola) | 5 | 1 t IBC zabojniki, 2 nivojsko |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | < 0,1 |
| Melprom DD | | | | | V skladu s predpisi proizvod ni razvrščen kot nevaren. | L | I/  N1,  N2 | Izdelek namenjen kupcu (Diciandiamidna smola) | 5 | 1 t IBC zabojniki, 2 nivojsko |
| / | | / | | / |
| Dekor papir | | | | | / | S | S/N24 | Surovina za impregnacijo | 200 | Role papirja |
| / | | / | | / |
| Melafilmi | | | | | V skladu s predpisi proizvod ni razvrščen kot nevaren. | S | I/  N24 | Izdelek namenjen kupcu (impregnirani papir z melaminsko smolo) | 200 | Impregniran papir zložen na paletah in ovit s PE folijo |
| / | | / | | / |
| SmartMELAMINE | | | | | / | S | I/  N44 | Izdelek namenjen kupcu (melaminska vlakna) | 50 | Netkana tkanina zložena na paletah in ovit s PE folijo |
| / | | / | | / |
| Melapret NF – skupen VL | | | | | Ni fizikalnih nevarnosti  H350  H317  Ni nevarnosti za okolje  SVHC | L | I/  N1,  N2,  N6,  N8,  N42,  N43 | Izdelek – namenjen kupcu | 10 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Melamin | 108-78-1 | | 1-1,5 | |
| Formaldehid | 50-00-0 | | max 0,3 | |
| metanol | 67-56-1 | | <1 | |
| Komelol MMD 65 | | | | | H350  H317 | L | I/  N1,  N2,  N5,  N6,  N8,  N42,  N43 | Izdelek – namenjen kupcu | 15 | 1 t IBC zabojniki na paletah, 2 ali 3 nivojsko |
| Metanol | | 67-56-1 | | <0,3 |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | <0,5 |
| Melaled EG | | | | | H302  H373 | L | I | Izdelek – namenjen kupcu | 2 | 1000 L IBC vsebniki na paleti/2 kom |
| etan-1,2-diol | | 107-21-1 | | >50 |
| Melaled Solar | | | | | Ni nevarna snov | L | I | Izdelek – namenjen kupcu | 2 | 1000 L IBC vsebniki na paleti/2 kom |
| Propilen glikol | | / | | ˃50 |
| Glyoxal 40% | | | | | H319  H315  H332  H317  H335  H341 | L | N2 | Surovina za glioksalne smole | 24 | 1000 L IBC vsebniki na paleti /24 enot |
| Glioksal | | 107-22-2 | | 39,5-40,5 |
| Etandiol | | 107-21-1 | | 0-2,5 |
|  | |  | |  |
| Komelol ME B422 | | | | | H413 | L | S/N2 | Surovina za izdelavo premazov Benzoguanamin-formaldehidna smola | 10 | 1000 L IBC vsebniki na paleti ali 200 L sod/ 10 ali 50 enot |
| Benzoguanaminsko formaldehidna etilirana/metilirana zmes | | 68037-08-1 | | 90-100 |
| Formaldehid | | 50-00-0 | | <0,1 |