**Podatki o skladišču Sk10 in skladiščenih snoveh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Podatki o skladišču** | | |
| Ime: Priročno skladišče kotlovnica na lesno biomaso  Oznaka: Sk10 | Zmogljivost skladišča [t]: | 5 ton (10 m3) |
|  | Oprema skladišča: | Armirano betonska tla |
| Parcelna številka: | 1346/24 |
| Opis lokacije skladiščenja: | Skladišče v zaprtem prostoru, ID stavbe 3369 |
| Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča: | E = 489213.1 N = 55798.7 |

| **2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu):** **surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka:** | | | | | | | | | | |
| Trgovsko ime skladiščene vsebine | | | | | H stavki  materiala (vsebine) | Agregatno stanje  [G ,L, S] | Vrsta vsebine  Tehn. enota (Nx) | Namen uporabe | Največja količina  [t] | Način skladiščenja/  št. skladiščnih enot |
| Kemijsko ime | CAS št. | | Vsebnost  [%] | |
| 1. | | | | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| AqualeadT CI\_2001\_CLP\_si v.1.2 | | | | | H412, H226, H312, H332, H335, H411 | L | M/  N22 | Absorbent kisika za dovodno vodo bojlerja | 0,1 | Skladiščenje v ročkah 10 L/10 kom. |
| N,N dietilhidroksilamin | 3710-84-7 | | 5 - < 10 | |
| OPTISPERSE HP5495 | | | | | H290, H314, H318 | L | M/  N22 | Notranja obdelava bojlerja | 0,1 | Skladiščenje v ročkah 10L/10 kom. |
| Natrijev hidroksid | 1310-73-2 | | 5 - < 10 | |
| Klorovodikova kislina 36 % | | | | | H335, H290, H314 | L | M/  N22 | Kemijska industrija | 1 | Skladiščenje v cisterni 1000L/1 kom. |
| Klorovodikova kislina | 7647-01-0 | | 25-50 | |
| Natrijev hidroksid 25 % | | | | | H318, H290, H314 | L | M/  N22 | Industrijska proizvodnja | 1 | Skladiščenje v cisterni 1000L/1 kom. |
| natrijev hidroksid | 1310-73-2 | | 20- < 26 | |
| Amonijak 25 % | | | | | H314, H335, H318 | L | M/  N22 | Reagent za analize. Laboratorijska kemikalija, proizvodnja snovi. | 0,1 | Skladiščenje v ročkah 10L/ 10 kom. |
| amonijak | 1336-21-6 | | 19-24 | |
| Urepret NOX | | | | |
| sečnina | | 57-13-6 | | 32,5 | Ni nevarna snov | L | M/N22 | Zniževanje emisij NOx v kotlu na lesno biomaso | 2 | V IBC vsebniku 1000 L/2 kom. |