[bookmark: _Hlk171090012][bookmark: _Hlk171090013] 

[image: ][image: ][image: ]


Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana	T: 01 478 60 01
	F: 01 478 60 58 	
	E: gp.mz@gov.si
	www.mz.gov.si






Priloga 3

Sklop B
Minimalne zahteve in priporočila za zaslone








Datum:		8.7.2026









Kazalo
1	Uvod	3
2	Minimalne zahteve in priporočila	4
3	Dodatni vidiki uporabe zaslona na delovnem mestu	6
3.1	Možnost VESA montaže	6
3.2	Komunikacijska oprema za obravnavo na daljavo	6
4	Preveritev pogojev uporabe in omejitev financiranja	7



[bookmark: _Toc191297253][bookmark: _Toc234400442]Uvod

Minimalne zahteve so obvezne in jih nabavljena oprema mora izpolnjevati. 
Priporočila za izbor so namenjena razmisleku upravičencev in pomoči pri iskanju ustrezne opreme na trgu.
Oprema za sofinanciranje mora izpolnjevati minimalne zahteve, ne rabi pa izpolnjevati priporočil. 

[bookmark: _Toc234400443]Minimalne zahteve in priporočila
Upravičenec lahko zaslon uporabi kot:
· dodaten zaslon k obstoječi računalniški opremi ali
· nadomestni večji zaslon, kadar je to glede na obstoječo opremo, prostorske pogoje in organizacijo dela primernejša rešitev.

	Področje
	Minimalna zahteva
	Priporočilo za izbor

	Vrsta opreme
	Nov računalniški zaslon
	Poslovni zaslon, primeren za dolgotrajno uporabo v ambulantnem oziroma zdravstvenem delovnem okolju.

	Velikost zaslona
	Manjši zaslon: vsaj 23.8" (24")
Večji zaslon: vsaj 34" (21:9)
	Priporočena velikost je 27", kadar to dopuščajo prostorski pogoji delovnega mesta.

	Ločljivost
	Najmanj Full HD, tj. 1920 × 1080 px
	Priporočena ločljivost je QHD / 2K, tj. 2560 × 1440 px, zlasti pri 27" zaslonu.

	Garancija
	Najmanj 3-letna garancija proizvajalca oziroma dobavitelja
	Priporočljivo je, da garancija omogoča odpravo napak oziroma zamenjavo zaslona v garancijskem obdobju skladno s pogoji proizvajalca oziroma dobavitelja.

	Namen uporabe
	Uporaba na delovnem mestu člana zdravstvenega tima
	Zaslon naj omogoča preglednejše delo z ZIS, rešitvijo Zdravje na daljavo, eKartonom in drugimi digitalnimi vsebinami, ki jih član tima uporablja pri obravnavi pacienta.

	Energijska učinkovitost
	Skladnost z veljavnimi zahtevami glede energijskega označevanja in okoljsko primerne zasnove elektronskih prikazovalnikov
	Pri izboru naj se upošteva poraba energije v običajnem načinu delovanja in v stanju pripravljenosti.

	Ergonomija
		Zaslon mora biti primeren za običajno pisarniško oziroma ambulantno uporabo.



		Priporočljiva je možnost nastavitve višine in naklona zaslona, da se zaslon lahko prilagodi načinu dela in postavitvi delovnega mesta.




	Površina zaslona
		



	


/
	Priporočljiva je mat oziroma anti-glare površina za zmanjšanje odsevov.

	Udobje pri dolgotrajni uporabi
	/
	Priporočljiva je možnost zmanjšanja modre svetlobe oziroma tehnologija za udobnejšo dolgotrajno uporabo.

	Svetilnost zaslona
	/
	Priporočljiva je svetilnost najmanj 300 cd/m², zlasti pri uporabi zaslona v svetlejših prostorih oziroma ambulantah z več naravne ali umetne svetlobe.

	Združljivost z obstoječo opremo
	Upravičenec naj pred nakupom preveri združljivost izbranega zaslona z obstoječim računalnikom, priklopno postajo, priključki in prostorskimi pogoji delovnega mesta.
	Upravičenec naj pred nakupom preveri združljivost izbranega zaslona z obstoječim računalnikom, priklopno postajo, priključki in prostorskimi pogoji delovnega mesta.



[bookmark: _Toc234400444]Dodatni vidiki uporabe zaslona na delovnem mestu
Poleg minimalnih zahtev za financiranje in priporočene konfiguracije zaslona naj upravičenec pri načrtovanju nakupa upošteva tudi dejanske pogoje uporabe zaslona na posameznem delovnem mestu. Ti vidiki niso del minimalnih zahtev za financiranje zaslona in ne predstavljajo priporočene konfiguracije zaslona, temveč služijo kot usmeritev za presojo, ali bo izbrani zaslon mogoče ustrezno, varno in učinkovito uporabljati v konkretnem delovnem okolju. Upoštevanje teh vidikov ne pomeni, da je dodatna oprema predmet financiranja.
[bookmark: _Toc234400445]Možnost VESA montaže
Pri delovnih mestih z omejenim prostorom na delovni površini lahko upravičenec pri izboru zaslona preveri tudi možnost VESA montaže. VESA montaža pomeni standardizirano pritrditev zaslona na zunanji nosilec, stenski nosilec ali roko za monitor, praviloma z razmikom pritrditvenih mest 100 × 100 mm ali 75 × 75 mm.
Možnost VESA montaže lahko omogoči prilagodljivejšo postavitev zaslona, zlasti v ambulantah, kjer so na delovni površini že nameščeni obstoječi zaslon, tipkovnica, miška, tiskalnik, čitalniki ali druga oprema.
[bookmark: _Toc234400446]Komunikacijska oprema za obravnavo na daljavo
Če se bo delovno mesto uporabljalo tudi za izvajanje obravnave na daljavo, upravičenec sam presodi, ali za ta namen potrebuje dodatno komunikacijsko opremo, kot so kamera, mikrofon, zvočniki ali slušalke.
Navedena oprema je lahko vgrajena v zaslon ali zagotovljena kot zunanja oprema, odvisno od obstoječe računalniške opreme, organizacije dela in prostorskih pogojev pri upravičencu.
Pri uporabi kamere, mikrofona ali druge komunikacijske opreme mora upravičenec zagotoviti uporabo skladno z veljavnimi pravili glede varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti, zaupnosti zdravstvenih podatkov in organizacije dela.
[bookmark: _Toc234400447]Preveritev pogojev uporabe in omejitev financiranja
Upravičenec sam preveri ustreznost izbranega zaslona glede na obstoječo opremo, način dela in prostorske pogoje delovnega mesta. 
Dodatna oprema, kot so adapterji, dodatni kabli, nosilci, roke za monitor, kamera, zvočniki, slušalke, filtri za zasebnost pogleda so lahko predmet sofinanciranja pod pogoji v razpisni dokumentaciji. 
Namestitve ali druge prilagoditve delovnega mesta niso predmet sofinanciranja.
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