# Potrebne kakovostne lastnosti in parametri za zasebno skladiščenje za maslo

* maslo, izdelano v odobrenem podjetju v Uniji neposredno in izključno iz pasterizirane smetane, pridobljene neposredno in izključno iz kravjega mleka
* Stopnje radioaktivnosti v maslu ne smejo presegati dopustnih mejnih vrednosti po predpisih Unije in se spremljajo le, če razmere to zahtevajo.
* Maslo/PMP je bilo proizvedeno 60 dni pred dnem vložitve vloge

MASLO:

|  |  |
| --- | --- |
| Parametri | Vsebnost in kakovostne lastnosti |
| Maščoba | najmanj 80 % |
| Voda | največ 16 % |
| Najvišja vsebnost suhe snovi mleka brez maščobe | največ 2 % |

## Pakiranje – EMBALAŽA

Maslo se dostavi v kockah in se pakira v nov, močen material tako, da se zagotovi, da je maslo med prevozom, vnosom v skladišče, skladiščenjem in izskladiščenjem zaščiteno.

Na embalaži mora biti navedena neto teža.

Na embalaži so navedeni vsaj naslednji podatki, po potrebi v šifrah:

* številka odobritve, ki označuje tovarno in državo članico proizvajalko
* datum proizvodnje
* številka proizvodne serije in številka embalaže; številko embalaže lahko nadomesti številka palete, ki je označena na paleti;

**Skladiščnik vodi register**, v katerega se na datum uskladiščenja vpisujejo zgoraj navedeni podatki.

**ZAHTEVA O POREKLU = vloga za odobritev obrata za zasebno skladiščenje masla.**