********

 **ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE**

 Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana

Kontrolni seznam za samoocenitev in certificiranje strojne opreme

Različica: 1.0

Datum: 5. 10. 2020

Na podlagi drugega člena Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah (Ur. L. RS, št. 118/20), državni arhiv (Arhiv RS) pripravlja, vzdržuje in objavlja na svoji spletni strani

**KONTROLNI SEZNAM**

**ZA SAMOOCENITEV IN CERTIFICIRANJE STROJNE OPREME**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČLEN****PETZ** | **Ods.** | **IME ČLENA / SKLADNOST (KAJ IŠČEMO)** |

|  |
| --- |
| **2. CERTIFICIRANJE STROJNE OPREME** |

|  |  |
| --- | --- |
| **92** | **(uporaba opreme v okviru napetostnih mej)** |
|  | 1 | Skladnost strojne opreme s predpisom, ki ureja omogočanje dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih. |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **93** | **(elektromagnetna združljivost)** |
|  | 1 | Skladnost strojne opreme s predpisom, ki ureja elektromagnetno združljivost. |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **94** | **(omejevanje uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi)** |
|  | 1 | Skladnost strojne opreme s predpisi, ki urejajo omejevanje uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **95** | **(mednarodna uveljavljenost)** |
|  | 1 | Pisna izjava o mednarodno uveljavljeni strojni opremi.*(v uporabi v najmanj treh državah Evropske unije, v katerih proizvajalec prodaja strojno opremo in zanjo opravlja vzdrževalne storitve)* |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **96** | **(podpora in vzdrževanje)** |
|  | 1 | Pisna izjava ponudnika strojne opreme, da za izvajanje storitev zagotavlja podporo in vzdrževalne storitve v primernem odzivnem času, kar dokazuje s pisno izjavo.*(primeren odzivni čas se šteje čas začetka reševanja, ki ni daljši od enega delovnega dne. Najkrajši čas po preteku garancijskega roka, v katerem proizvajalec zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, tri leta.)* |
| Sklic: |  |
|  |  |
|  |  |
| **97** | **(dokumentacija)** |
|  | 1 | Zagotovljena je tehnična oz. Uporabniška dokumentacija za strojno opremo. |
|  | 2 | Uporabniška dokumentacija je v slovenskem jeziku, tehnična je lahko v angleškem. |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **98** | **(redundanca)** |
|  | 1 | Strežnik in diskovno polje omogočata: |
|  |  | * redundančno napajanje in redundančne povezave na mrežo,
 |
|  |  | * več vrst redundantnih povezav zbirk diskov (RAID).
 |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **99** | **(optična ločljivost)** |
|  | 1 | Optična ločljivost: izpolnjene zahteve iz 38. člena pravilnika (točka 6): |
|  |  | 1. najmanj 300 dpi,
 |
|  |  | 1. za gradivo, ki je manjše od A6 (148 x 105 mm) ali ima velikost pisave enako ali manjšo od 5 pt: najmanj 600 dpi,
 |
|  |  | 1. za slikovno gradivo: najmanj 600 dpi.
 |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **100** | **(vir svetlobe)** |
|  | 1 | Enakomerna osvetlitev vseh delov površine, brez senc in preosvetljenosti. |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **101** | **(metapodatki)** |
|  | 1 | Omogočen je izvoz tehničnih metapodatkov. |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **102** | **(barvna globina)** |
|  | 1 | Barvna globina: |
|  |  | * sivinska: 8 bitov,
 |
|  |  | * barvna: 24 bitov.
 |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **103** | **(izhodni formati)** |
|  | 1 | Najmanj v eno od oblik zapisa, določenih s seznamom, ki ga na svojih spletnih straneh objavlja državni arhiv. |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **104** | **(zahteve za posebne vrste arhivskega gradiva)** |
|  | 1 | * izbira barvnega modela (npr. RGB, CMYK)
 |
|  |  | * prednastavitev krivulje GAMMA
 |
|  |  | * nastavitev področja skeniranja
 |
|  |  | * nastavitev beline
 |
|  |  | * nastavitev ločljivosti
 |
|  |  | * nastavitev formata
 |
| Sklic: |  |
|  |  |
| **105** | **(dodatne zahteve za optične bralnike za posebne vrste arhivskega gradiv)** |
|  | 1 | * za vezano gradivo:
 |
|  |  | * imeti mora nosilec za knjige, ki ne poškoduje gradiva
 |
|  |  | * če uporablja steklo, mora omogočati nastavljiv pritisk steklene površine
 |
|  |  | * omogočati mora neodvisno nastavljanje višine za vsako polovico delovne površine
 |
|  |  | * za načrte, zemljevide – veliki formati oziroma občutljiv nosilec zapisa:
 |
|  |  | * nepretočni optični bralnik do velikosti A0
 |
|  |  | * pretočni optični bralnik za formate večje od A0, opremljen s sistemom za zaznavanje in preprečevanje poškodb gradiva
 |
|  |  | * za gradivo na mikrokrofilmu in mikrofišu ali ustvarjeno z ostalimi tehnologijami pomanjšave (npr. kataster na steklu):
 |
|  |  | * omogočati mora zajem v izvirni velikosti v skladu z zahtevami v 38. členu pravilnika
 |
|  |  | * za diapozitiv, negativ:
 |
|  |  | * za dimenzije, manjše od formata 6 x 9 cm, najmanj 2400 dpi
 |
|  |  | * za ostale dimenzije najmanj 1200 dpi
 |
| Sklic: |  |