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Prevozna listina za prevoz izvzetega tovorka
ŠT. LISTINE: ____/202_
[Stranske vrstice so odlično orodje, če želite izpostaviti pomembne točke v besedilu ali dodati dodatne informacije za hiter sklic, na primer urnik.
Običajno so nameščene na levi ali desni strani oz. na vrhu ali na dnu strani. Lahko pa jih preprosto povlečete na katero koli drugo želeno mesto.
Ko boste želeli dodati vsebino, kliknite tukaj in začnite tipkati.]

pripravljena na podlagi smiselnega upoštevanja določil ADR (1.7.1.5, 1.1.3.6.2, 5.1.5.4.2 in 5.4)
Pošiljatelj (ime in naslov): URSJV, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana
Prejemnik (ime in naslov): URSJV, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana
Kraj meritve/uporabe radioaktivnega vira (lokacija/naslov): 
Lokacije Mreže Zgodnjega Obveščanja po Sloveniji
Tovorek se vrača po meritvi/uporabi (takoj) nazaj k pošiljatelju: 
UN 2910 RADIOAKTIVNA SNOV, IZVZET TOVOREK – OMEJENA KOLIČINA SNOVI, 7, (–)
	Število tovorkov:
1

	Bruto masa tovorka:
1,5 kg
	Dimenzija tovorka:
40 × 30 × 15 cm

	V tovorku so naslednji posamezni kosi radioaktivne snovi:

	Ime vsakega radionuklida:
	Opis fizikalnega in kemičnega stanja snovi (splošen opis)
	Posamična aktivnost:
(kBq)

	Cs-137
	Zaprt točkovni vir sevanja v trdnem stanju v zalit v kovinskem obroču.
	304,9 na dan 1. 6. 2021

	
	Skupna aktivnost (kBq):
	


	Prevozna skupina:
	Količina:
	Enota:
	Faktor:
	Vsota količine
(točke):

	4
	1,5
	kg
	0
	0







V skladu z ADR, 1.1.3.6.3 je največja skupna količina na prevozno enoto za UN 2910 neomejeno. V skladu z določbami ADR (1.1.3.6) je izračunana vsota = 0 (upoštevajoč prevozno skupino »4«; tovor ne presega izvzetij iz ADR).
Kategorija tovorka: --  
Prevozni indeks: --	
Odobritev pristojnega organa (ADR, 5.4.1.2.5.1(g)), oznaka: SÚJB/RCAB/23461/2018 (tipska odobritev)
Izjava URSJV kot pošiljatelja:
S to izjavo potrjujemo, da vsebina pošiljke v celoti ustreza navedenemu uradnemu imenu blaga in je pravilno uvrščena, pakirana in označena ter ustreza vsem pogojem za prevoz, ki so določeni z mednarodnimi in nacionalnimi predpisi.
Datum: prevoza: _________________                                                           Voznik (ime in priimek, podpis):   Žig
URSJV

                                                                                                                      _____________________________

POGOJI PRI PREVOZU RADIOAKTIVNIH SNOVI v IZVZETEM TOVORKU
Potrditi pred nakladanjem
	Voznik je opremljen z osebnim dozimetrom
	 DA      NE

	Stanje tovorka
· Tovorek je v dobrem stanju: brez zunanjih udarcev, očitnih napak ali puščanja
· Hitrost doze na površini tovorka ne presega 5 µSv/h
· Tovorek je ustrezno označen s številko Združenih narodov ter navedbo pošiljatelja in/ali prejemnika (URSJV)
· Ko se odpre izvzeti tovorek, je na notranji površini (oziroma na izdelku) oznaka: »RADIOAKTIVNO«, in sicer tako, da je opozorilo o prisotnosti radioaktivne snovi vidno ob odprtju tovorka
	
 DA      NE

 DA      NE
 DA      NE

 DA      NE

	Oprema voznika in vozila
· Komunikacijsko sredstvo (npr. telefon z zadosti napolnjeno baterijo)
· En gasilnik (najmanj 2 kg prahu, s pečatom; ustrezno pregledan in nameščen na vozilu – na lahko dostopnem mestu)
· Ostalo: oprema, ki je potrebna v skladu s prometnimi predpisi (varnostni trikotnik, odsevni brezrokavnik, rezervne žarnice, prva pomoč (preveri datum veljavnosti))
	
 DA      NE
 DA      NE

 DA      NE


	Dokumentacija voznika
· Prevozna listina, ustrezna
· Voznik je usposobljen, v skladu z ADR, 8.2.3 (dokazilo/potrdilo med prevozno dokumentacijo)
· Ustrezno vozniško in prometno dovoljenje ter veljaven potni nalog
· Identifikacijski dokument
· Kopija odobritve pristojnega organa (ADR, 5.4.1.2.5.1(g))
	
 DA      NE
 DA      NE

 DA      NE
 DA      NE
 DA      NE

	Stanje vozila
Vozilo je v dobrem stanju [tehnično brezhibno]: brez očitnih napak, pnevmatike, vetrobransko steklo in ogledala so v dobrem stanju 
	
 DA      NE


Potrditi po nakladanju
	Stanje vozila in drugi pogoji, ki jih je treba upoštevati
· Tovorek je ustrezno pritrjen v prtljažniku vozila (upoštevati je treba ADR, 1.7.1.5.1, v povezavi s 7.5.11 CV 33 (3.1): »Pošiljka mora biti varno zložena«)
	
 DA      NE



	Ostalo
· Skupno nakladanje radioaktivnih snovi (razred 7) z drugimi nevarnimi snovmi v tovoru: poleg izvzetega tovorka (UN 2910) v vozilu ni drugih tovorkov z nevarnimi snovmi 
· Ker je hitrost doze na površini tovorka manjša od 5 µSv/h (podano zgoraj), se privzame, da so obenem izpolnjene tudi določbe iz ADR, 7.5.11 CV 33 (3.3), tj. da hitrost doze na površini vozila ne presega 2 mSv/h in na dveh metrih tudi ne 0,1 mSv/h.


· Pisno navodilo po ADR, 5.4.3 ni potrebno. Voznik v primeru izgube ali razsutja radioaktivne snovi ravna v skladu z določili 20. in 21. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga in v skladu z 22. členom Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti:
· Obveščanje Policije (113) ali Centra za obveščanje (112), in
· Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (tel.: 041 982 713; tudi v primeru ADR, 7.5.11 (CV33(6)), če pošiljke ni možno dostaviti).
· Velja prepoved kajenja, v skladu z ADR, 8.3.5.
· Nadzor vozila ni potreben, če so izpolnjene zahteve ADR, 8.5 (S21) – zaklenjen tovorni prostor.
· Prevoz (prevažanje) je treba opravljati po najkrajši možni poti in v čim krajšem času, upoštevajoč karakteristike vozila, predpise s področja prevoza v cestnem prometu in razmere na cestah.
· V vozilu se praviloma ne smejo prevažati drugi potniki (z izjemo zaposlenih URSJV).
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