**C - Skupine del za oceno škode na transportni infrastrukturi**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis** | **Enota** | **Cena brez DDV** | **PO** | **PC** |
| **C01** | **Postavitev zapor in urejanje prometa** | | | | |
| **C0102** | **Postavitev polovične zapore ceste** | | | | |
| C02 | Geodetska dela (zakoličba osi trase) | km | 2.030,56 | N | N |
| C03 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 30,33 | N | N |
| **C04** | **Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča** | | | | |
| C0401 | Čiščenje naplavin vb debelini do 10 cm z odvozom na deponijo od 5 do 10 km - strojno | m3 | 13,40 | N | N |
| C0402 | Stojno pometanje in pranje vozišča | h | 54,69 | N | N |
| C0403 | Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad premer 10 cm do premer 30 cm) | kos | 42,24 | N | N |
| C0404 | Odstranjevanje splazelega materiala s premetom materijala | m3 | 4,94 | N | N |
| C0405 | Odstranjevanje splazelega materiala z nalaganjem in odvozom na deponijo od 5 do 10 km | m3 | 9,61 | N | N |
| **C05** | **Izdelava podpornih zidov** | | | | |
| C0501 | Izdelava AB zidu v celoti (izkop, opaž, armatura, beton, izolacija, zasip) višine 4 - 6 m | m | 4.061,12 | N | N |
| C0502 | Strojni izkop za temelje v težki zemlji, z odvozom na deponijo od 5 do 10 km | m3 | 10,77 | N | N |
| C0503 | Izdelava enostranskega opaža ravnih temeljev in zidu | m2 | 17,81 | N | N |
| C0504 | Izdelava dvostranskega opaža ravnih temeljev in zidu h = 4,0 m | m2 | 21,80 | N | N |
| C0505 | Dobava in vgrajevanje betona C10/15 | m3 | 135,37 | N | N |
| C0506 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 | m3 | 142,41 | N | N |
| C0507 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 | m3 | 145,93 | N | N |
| C0508 | Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža - gladka armatura do premer 12 | kg | 1,42 | N | N |
| C0509 | Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža S 400, nad premer 12 | kg | 1,38 | N | N |
| C0510 | Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža S 500 | kg | 1,36 | N | N |
| C0511 | Dobava in vgrajevanje cevk za odvod pronicirajoče vode premer 10 | kos | 10,83 | N | N |
| C06 | Izdelava kamnite zložbe 70 kamen / 30 beton | m3 | 128,74 | N | N |
| **C07** | **Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje** | | | | |
| C0701 | Nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in valjanjem | m3 | 25,59 | N | N |
| C0702 | Asfaltiranje z AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm - strojno | m2 | 19,32 | N | N |
| C0703 | Asfaltiranje z AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 17,34 | N | N |
| C0704 | Izdelava asfaltne mulde v širini 50 cm z 6+4, AC 22 base B50/70 A3 + AC 11 surf B50/70 A3 | m | 19,37 | N | N |
| C0705 | Asfaltiranje z AC 22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm - strojno | m2 | 25,75 | N | N |
| C0706 | Asfaltiranje z AC 22 base B50/70 A3 v debelini 10 cm - strojno | m2 | 32,19 | N | N |
| **C08** | **Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlišča** | | | | |
| C0801 | Izdelava drenaže na betonsko posteljico iz C8/10 ali C10/15, širine 0,5 m in debeline 10 cm, s položitvijo drenažne cevi premer 110, z zasipom s filterskim materalom in PP polstjo | m | 15,29 | N | N |
| C0802 | Postavitev varnostne odbojne ograje | m | 77,84 | N | N |
| C0803 | Izvedba cevnega prepusta premer 60 skupaj z vtočno in iztočno glavo ter izkopom in zasipom | m | 175,98 | N | N |
| C0804 | Izkop jarka 0,50 kubični meter/meter za odvod vode - strojno | m | 3,38 | N | N |
| C0805 | Čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, strojno in ročno (80/20) | m | 10,83 | N | N |
| C0806 | Dobava in postavitev INP 120 profila (1 = 3,0m) za stebre varovalne ograje, na medsebojni razdalji 2 m | kos | 200,35 | N | N |
| C0807 | Dobava in montaža smrekovih plohov (2x5 cm) za polnila varovalne ograje s pritrditvijo na pasnico I NP 120 | m2 | 34,19 | N | N |
| C0808 | Popravilo bankin z dosipavanjem | m2 | 6,74 | N | N |
| C0809 | Menjava vertikalne prometne signalizacije (znak-drog-temelj) | kos | 216,27 | N | N |
| C09 | Postavittev začasnega mostu MABEY JOHNSON - brez najemnine mostu | kos | 67.685,28 | N | N |
| **C10** | **Gozdne ceste** | | | | |
| C1001 | Gradnja zidu - arm. betonski | m | 2.952,44 | N | N |
| C1002 | Izdelava kamnite zložbe - 100% kamen v suhem | m3 | 148,91 | N | N |
| C1003 | Izdelava lesene kašte | m2 | 175,98 | N | N |
| C1004 | Storitev bager lahek | h | 42,40 | N | N |
| C1005 | Storitev rovokopač | h | 50,35 | N | N |
| C1006 | Vgradnje dražnikov | kos | 189,52 | N | N |
| C1007 | Storitev motorna žaga | h | 22,21 | N | N |
| C1008 | Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (premer nad 31 cm) | kos | 33,85 | N | N |
| **C1009** | **Odstranjevanje dreves in vejevja z gozdne ceste** | | | | |
| C100901 | - zatrpanost do 1/3 dolžine ceste | km | 541,48 | N | N |
| C100902 | - zatrpanost do 2/3 dolžine ceste | km | 947,59 | N | N |
| C100903 | - zatrpanost v celotni dolžini ceste | km | 1.353,71 | N | N |
| C1010 | Izvedba cevnega prepusta, premer 100cm, z vtočno in iztočno glavo ter izkopom in zasipom | m | 203,06 | N | N |
| **C11** | **Javna razsvetljava** | | | | |
| **C1101** | **Menjava kandelabra JR** | | | | |
| C110101 | - do 7m, z vsem materialom | kos | 568,56 | N | N |
| C110102 | - nad 7m, z vsem materialom | kos | 744,54 | N | N |
| **C1102** | **Svetilka kandelabra** | | | | |
| C110201 | - stilska npr. tip Thorn pluria | kos | 365,50 | N | N |
| C110202 | - tehnična, npr. tip Siteco CX200 | kos | 433,19 | N | N |
| C110203 | - LED 60W | kos | 541,48 | N | N |