**Vsi zainteresirani ponudniki**

Številka: 430-86/2021-4

Datum: 24. 3. 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Zadeva: | Odgovori na vprašanja prejeta do dne 22. 3. 2021 |
| Zveza: | MORS 64/2021-ON-JNNV: Nakup adapterjev za pritrditev NVG AN/PVS-14 na čelado |

Do dne 22. 3. 2021 je naročnik prejel naslednja vprašanja:

1. **VPRAŠANJE:**

»Spoštovani,

prosimo za pojasnilo v zvezi s tehničnimi zahtevami – kot predmet naročila navajate adapter za pritrditev NVG AN/PVS-14 na čelado:

Prosimo za natančno opredelitev ali gre za ACH ali MICH čelado.«

**ODGOVOR:**

**Naročnik pojasnjuje, da gre za čelado tip MICH.**

1. **VPRAŠANJE:**

»Prosimo za potrditev, da čelada že ima ti. Shroud mount ter da le-ta ni predmet naročila.«

**ODGOVOR:**

**Naročnik pojasnjuje, da so predmet nakupa adapterji za pritrditev NVG AN/PVS-14 na čelado in ne same čelade. Naročnik namreč že razpolaga s čeladami.**

1. **VPRAŠANJE:**

»Kot adapter za pritrditev NVG monokularja na čelado funkcionalno razumemo kot sestav ti. ročice – J-arm ter Helmet Mount Assembly (v vašem primeru RHNO II H). Prosimo za potrditev, da je predmet naročila tako ročica J-arm kot Helmet Mount Assemly tipa RHNO II H.«

**ODGOVOR:**

**Naročnik pojasnjuje, da je predmet naročila samo J-arm ročica.**

1. **VPRAŠANJE:**

»Ali naj adapter podpira ti. »Autoshut-off when stowed« funkcijo?«

**ODGOVOR:**

**Naročnik pojasnjuje, da morajo adapterji podpirati »Autoshut-off when stowed« funkcijo oziroma na ročici mora biti kontaktni element – konektor.**

Pripravila:

Nina Breskvar Ogorevc

strokovna sodelavka za izvedbo obrambnih in zaupnih naročil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Marjetka Kordiš  sekretarka  vodja sektorja |

Poslano:

* Spletna stran MORS