**PREDRAČUN ENOSTAVNI MORS 283/2022-JNNV**

**KOMBINIRANO VOZILO ZA PREVOZ OSEB 1 KOS**

**PONUDNIK: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PONUDBA ŠTEVILKA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Z DNE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ZNAMKA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TIP PONUJENEGA VOZILA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **KRAJ DOBAVE:** | Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid. |
| **PLAČILO:** | 30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika. |
| **DOBAVNI ROK:**  | Najkasneje do 25.11.2022. |
| **GARANCIJSKI ROK:** | Garancijski rok \_\_\_\_\_ mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine (najmanj 72 mesecev).Splošni garancijski rok \_\_\_\_\_ mesecev brez omejitve kilometrov (najmanj 24 mesecev).  |

**PONUDBENA CENA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):** |  |
| **SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):** |  |
| **SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):** |  |

**ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zahteva naročnika** | **Vpis podatkov o ponujenem vozilu** |
| **Moč motorja v KW:** | minimalno 120  |  |
| **Emisijski razred:** | najmanj EURO 6 |  |
| **Število vrat:** | 4 (voznik, sovoznik, drsna vrata vsaj na eni stani, zadnja dvižna s stekli) |  |
| **Število sedežev** | 7+1  |  |
| **Dimenzije vozila- izvedba** | L2 H1 |  |

**ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:**

Ponujeno vozilo mora imeti vso zahtevano opremo. V desni stolpec ponudnik vpiše stran iz kataloga iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve oz. priloži uradni cenik z zahtevano opremo.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vpis podatkov** |
| Alarmna naprava |  |
| Avtomatski menjalnik |  |
| Črna barva karoserije |  |
| Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji (prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju) |  |
| Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič) |  |
| Radijski sprejemnik s predvajalnikom ter sistemom za prostoročno telefoniranje, navigacijski sistem |  |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah |  |
| Ksenonska žarometa |  |
| Rezervno kolo (običajnih ali manjših dimenzij) |  |
| Tritočkovni varnostni pasovi ter opozorilnik za nepripet var. pas za voznika |  |
| Zrač. blazina za voz., zrač. blaz. za sovoz., bočni zrač. blazini ter zračni zavesi |  |
| ABS z EBD, EBA, ESC s sist. proti zdrsu pogonskih koles TCS, s sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec HSA ter sist. za preprečevanje prevračanja ROM |  |
| LED dnevne luči in prednji meglenki z osvetlitvijo zavoja pri nizkih hitrostih |  |
| Klimatska naprava s protiprašnim filtrom |  |
| Odklepanje in zaklepanje na daljavo |  |
| Ročna klimatska naprava za prednji in potniški del kabine |  |
| Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Električno pomični prednji stekli z enojnim pomikom navzdol in navzgor |  |
| Bočni stekli v drugi vrsti s poklop. odpiranjem ter fiksni bočni stekli v tretji vrsti |  |
| Zad. brisalec s sam. vklop. ob izbiri vzv. prestave in vklopljenih prednjih brisalcih |  |
| Zatemnjena bočna stekla od B-stebrička dalje |  |
| El. nast. ogrevani ter avtomatsko poklopni vzv. ogledali z vgraj. smernikoma |  |
| Paket za boljšo vidljivost (ogr. vetr. steklo, tipalo nivoja tek. za pranje vetr. stekla, sam. vklop pred. žarometov in luči, prednja bris. s tipalom za dež, reostat za nast. osvetlitve arm. plošče) |  |
| Nastavljiva višina svetlobnega snopa žarometov iz kabine |  |
| Avdio sistem: FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo vsaj 20 cm (8"), 10 zvočnikov, USB vtičnica, Bluetooth® sistem za prostoročno tel., glasovno upravljanje in funkcija za klic v sili |  |
| Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti |  |
| Volanski obroč odet v imitacijo usnja |  |
| Pomični stopni ročki ter stropni predal dim. 1 x DIN |  |
| Senčniki za zadnja stranska okna |  |
| Kljukici za obešanje jaken |  |
| Ročka za pomoč pri vstopu/sestopu nameščena na B-stebričku |  |
| Sedežni paket: 8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roko, 8-smerno nastavljiv enojen sovoznikov sedež z oporo za roko, tekstilne sedežne prevleke, ogrevan voz. in sov. sedež ter nastavljiva ledvena opora za voznika |  |
| Posamezni sedeži za 3 potnike (zložljivi odstanljivi, vrtljivi) v drugi in tretji vrsti |  |
| Nastavljiv naklon naslonov zadnjih sedežev ter nasloni za roke |  |
| Osvetlitev vstopa bočnih drsnih vrat |  |
| Rezervoar za gorivo min. 70 L |  |
| Prestavna ročica odeta v imitacijo usnja |  |
| Po globini in višini nastavljiv volanski obroč |  |
| Sistem za zagon motorja pri temperaturah do -20°C |  |
| Bočna drsna vrata |  |
| Bočni stopnici v dolžini bočnih drsnih vrat  |  |
| Zast. dvižna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom - v barvi karoserije |  |
| Prednji odbijač ter pokrovi vzvratnih ogledal - v barvi karoserije |  |
| Zadnji odbijač ter kljuke za odpiranje vrat - v barvi karoserije |  |
| Bočne zaščitne letvice - v barvi karoserije |  |
| Prednji kolesni zavesici |  |
| Tkani talni in stropni oblogi voznikove in potniške kabine |  |
| Zaščitne bočne obloge potniške kabine v celotni višini |  |
| Voznikov in sovoznikov senčnik z osvetljenim ogledalcem |  |
| Stropne lučke nad voznikovim prostorom |  |
| Stropne lučke v potniškem predelu  |  |
| Električni priključek v prtljažnem prostoru - 12V |  |

V primeru, da s strani ponudnika ne bo naveden podatek glede tehničnih lastnosti ponujenega vozila in ga bo naročnik lahko nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije bo naročnik ta podatek upošteval. Glede na navedeno naročnik poudarja, to ni izločilni kriterij, v primeru, da bo lahko naročnik zahtevane podatke nedvoumno razbral iz tehnične dokumentacije ponudnika.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. razpisne dokumentacije. Veljavnost ponudbe:90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe**.** Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |