**NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI (NGGO)**

skladno s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)

1. **NGGO mora izdelati investitor.**

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov vsebovati podatke o:

* izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,
* ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
* obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
* predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,
* predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
* količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
* količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
* predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

**Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950–1980 ali je bila v tem obdobju rekonstruirana**, mora biti k NGGO priložen še popis v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB. To določa Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS, št. 9/09). Popis mora vsebovati:

* oceno količine vsakega gradbenega materiala, ki vsebuje ali bi lahko vseboval PCB, izražene v kg.

Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 50 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora biti k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki priložen še opis postopkov:

* izločitve teh gradbenih materialov od drugih odpadkov,
* ločenega zbiranja teh gradbenih materialov na gradbišču,
* oddaje teh gradbenih materialov zbiralcu gradbenih odpadkov in
* predvidenih načinih obdelave teh gradbenih materialov in izvajalcih njihove obdelave.

Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 1.000 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložen tudi **elaborat dekontaminacije stavbe**, ki mora biti izdelan na podlagi usmeritev za izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe iz operativnega programa ravnanja s PCB in odpadnimi PCB iz 18. člena Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS št. 34/08, 9/09 in 44/22 – ZVO-2). V elaborat dekontaminacije stavbe morajo biti vključeni podatki o:

* ukrepih varstva delavcev pred PCB, ki izvajajo dekontaminacijo stavbe,
* ukrepih varstva ljudi pred PCB, ki med dekontaminacijo stavbe uporabljajo prostore stavbe,
* ukrepih za preprečevanje emisije prahu v okolje,
* postopkih odstranjevanja gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, in
* izvajalcih dekontaminacije stavbe, ki so lahko samo osebe iz 15. člena te uredbe.

1. **Vsebina NGGO mora biti sledeča:**
2. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Opeke |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |
| 17 01 06\* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |
| 17 02 01 | Les |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |
| 17 02 04\* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |
| 17 03 01\* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |
| 17 03 03\* | Premogov katran in katranski izdelki |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |
| 17 04 03 | Svinec |  |
| 17 04 04 | Cink |  |
| 17 04 05 | Železo in jeklo |  |
| 17 04 06 | Kositer |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |
| 17 04 09\* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 04 10\* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |
| 17 05 03\* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |
| 17 05 05\* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |
| 17 05 07\* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |
| 17 06 01\* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 06 03\* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |
| 17 06 05\* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 08 01\* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |
| 17 09 01\* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |
| 17 09 02\* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |
| 17 09 03\* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |
| **SKUPAJ:** | |  |

1. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina (t) |
| 17 01 06\* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 02 04\* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |
| 17 03 01\* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |
| 17 03 03\* | Premogov katran in katranski izdelki |  |
| 17 04 09\* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 04 10\* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |
| 17 05 03\* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |
| 17 05 05\* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 07\* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 06 01\* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 06 03\* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |
| 17 06 05\* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 08 01\* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 09 01\* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |
| 17 09 02\* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |
| 17 09 03\* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |
| **SKUPAJ:** | |  |

1. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču  (DA/NE) |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Opeke |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |
| 17 01 06\* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |
| 17 02 01 | Les |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |
| 17 02 04\* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |
| 17 03 01\* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |
| 17 03 03\* | Premogov katran in katranski izdelki |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |
| 17 04 03 | Svinec |  |
| 17 04 04 | Cink |  |
| 17 04 05 | Železo in jeklo |  |
| 17 04 06 | Kositer |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |
| 17 04 09\* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 04 10\* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |
| 17 05 03\* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |
| 17 05 05\* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |
| 17 05 07\* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |
| 17 06 01\* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 06 03\* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |
| 17 06 05\* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 08 01\* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |
| 17 09 01\* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |
| 17 09 02\* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |
| 17 09 03\* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |
| **SKUPAJ:** | |  |

1. Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelavi na gradbišču in postopek obdelave:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Količina (t) | Postopek obdelave |
| 17 01 01 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Opeke |  |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |  |
| 17 02 01 | Les |  |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Svinec |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Železo in jeklo |  |  |
| 17 04 06 | Kositer |  |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |  |
| **SKUPAJ:** | |  |  |

1. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden način ravnanja z njimi |
| 17 05 03\* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 05\* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07\* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |

1. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden izvor |
| 17 05 03\* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 05\* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07\* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |

1. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina, ki bo oddana zbiralcu (t) | Zbiralec (naziv) |
| 17 01 01 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Opeke |  |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |  |
| 17 01 06\* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |  |
| 17 02 01 | Les |  |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 02 04\* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |  |
| 17 03 01\* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |  |
| 17 03 03\* | Premogov katran in katranski izdelki |  |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Svinec |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Železo in jeklo |  |  |
| 17 04 06 | Kositer |  |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |  |
| 17 04 09\* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 04 10\* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |  |
| 17 05 03\* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 05\* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07\* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |
| 17 06 01\* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 06 03\* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |  |
| 17 06 05\* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 08 01\* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |  |
| 17 09 01\* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |  |
| 17 09 02\* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |  |
| 17 09 03\* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |  |
| **SKUPAJ:** | |  |  |

1. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina, ki bo oddana obdelovalcu (t) | Izvajalec obdelave (naziv) |
| 17 01 01 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Opeke |  |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |  |
| 17 01 06\* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |  |
| 17 02 01 | Les |  |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 02 04\* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |  |
| 17 03 01\* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |  |
| 17 03 03\* | Premogov katran in katranski izdelki |  |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Svinec |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Železo in jeklo |  |  |
| 17 04 06 | Kositer |  |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |  |
| 17 04 09\* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 04 10\* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |  |
| 17 05 03\* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 05\* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07\* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |
| 17 06 01\* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 06 03\* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |  |
| 17 06 05\* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 08 01\* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |  |
| 17 09 01\* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |  |
| 17 09 02\* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |  |
| 17 09 03\* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |  |
| **SKUPAJ:** | |  |  |

**OPOZORILO:**

Gradbeni materiali, ki vsebujejo PCB, so gradbeni materiali, ki so vgrajeni v stavbo, in sicer so to lahko:

* dilatacijske tesnilne mase med betonskimi elementi, tesnilne mase pri oknih, okenskih in drugih steklih in podbojih ter tesnilne mase v fugah v sanitarnih prostorih,
* stenski in stropni opleski,
* lepila,
* stropne plošče, v katerih so PCB mehčala ali protipožarna sredstva,
* gradbeni elementi iz plastične mase in
* izolacija ter ovoji električne napeljave.