# Katalog topografskih podatkov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **objektno področje** | **objektni****tipi** | **atributi in šifranti** |
| 100 Zgradbe | 101 Stavba | * Id\_stavbe
* y ali E koordinata centroida stavbe
* x ali N koordinata centroida stavbe
* višina kapi
* višina slemena
* višina temelja
* stanje

1 prevzeta iz Katastra stavb2 novo zajeta 3 brisana4 popravljena* opis

1 grad2 cerkev3 šola4 bolnica5 zdravstveni dom6 lekarna* datum vira
* metoda zajema
 |
|  | 102 Os elektrovoda | * link\_id
* napetost

10 visoka napetost11 visoka napetost 400 kV12 visoka napetost 220 kV13 visoka napetost 110 kV20 srednja napetost 21 srednja napetost 35 kV22 srednja napetost 20 kV23 srednja napetost 10 kV* datum vira
* metoda zajema
 |
|  | 103 Visoki objekt | * link\_id
* vrsta

1 dimnik2 stolp za elektronske komunikacije3 razgledni stolp4 vodohran* višina
* datum vira
* metoda zajema
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200 Promet | 201Cesta | * številka ceste
* vrsta

1 brezprašni ustroj 2 gramozni ustroj3 kolovoz4 pot* širina ceste
* širina vozišča
* kategorija cestnega odseka

AC avtocestaHC hitra cestaG1 glavna cesta I. redaG2 glavna cesta II. redaR1 regionalna cesta I. redaR2 regionalna cesta II. redaR3 regionalna cesta III. redaRT turistična cestaLC lokalna cestaJP javna potLG glavna mestna cestaLZ zbirna mestna ali krajevna cestaLK mestna ali krajevna cestaKD daljinska kolesarska potKG glavna kolesarska potKJ javna pot za kolesarjeGC gozdna cesta0 nekategorizirana* tip objekta

M mostN nadvozP podvozT tunelV viaduktG galerija* datum vira
* metoda zajema
 |
|  | 202 Železniška proga | * link\_id
* vrsta

1 enotirna elektrificirana 2 enotirna neelektrificirana3 dvotirna elektrificirana4 dvotirna neelektrificirana5 postajni tir6 industrijski tir* nivo

1 v nivoju terena2 na mostu ali nadvozu3 v predoru* datum vira
* metoda zajema
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 203 Os žičnice | * link\_id
* vrsta

1 vlečnica2 sedežnica3 krožno kabinska žičnica4 nihalka5 tovorna žičnica* datum vira
* metoda zajema
 |
| 300 Pokritost tal | 301 Vegetacija | * link\_id
* vrsta

1 gozd2 trajni nasad3 neplodno zemljišče4 park5 grmičevje* stanje

1 prevzeto iz evidence rabe2 novo zajeto3 brisano4 prevzeto iz evidence rabe, popravljeno in usklajeno* datum vira
* metoda zajema
 |
|  | 302 Zemljišče v posebni rabi | * link\_id
* vrsta

1 športna površine 2 pokopališče3 industrijsko območje 4 odlagališče odpadkov5 kamnolom, dnevni kop 6 RTP visoke ali srednje napetosti7 zemljišče z omejenim dostopom8 industrijski bazen9 prometna površina10 jez in vodna pregrada* datum vira
* metoda zajema
 |
| 400 Hidrografija | 401 Vodna površina | * link\_id
* vrsta

1 obalno morje2 jezero, mrtvi rečni rokav 3 bajer, kal, mlaka, loka, umetni napajalnik, bazen4 močvirje, barje5 soline6 rečna površina7 brakične vode* datum vira
* metoda zajema
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 402 Os vodotoka | * link\_id
* vrsta

1 naravni vodotok, ožji ali enak 2.5m2 naravni vodotok, širši od 2.5 m3 kanal, širši od 2.5 m4 kanal, ožji od 2.5 m * stalnost

1 stalen vodotok2 občasen vodotok* stanje

1 os zajema2 os zajema - navidezna* datum vira
* metoda zajema
 |
|  | 403 Pojavi na vodah | * link\_id
* vrsta

1 slap2 izvir3 ponor4 termalni ali mineralni vrelec* datum vira
* metoda zajema
 |
| 500 Relief | 501 Višinske točke |  |