# Katalog topografskih podatkov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **objektno področje** | **objektni**  **tipi** | **atributi in šifranti** |
| 100 Zgradbe | 101 Stavba | * Id\_stavbe * y ali E koordinata centroida stavbe * x ali N koordinata centroida stavbe * višina kapi * višina slemena * višina temelja * stanje   1 prevzeta iz Katastra stavb  2 novo zajeta  3 brisana  4 popravljena   * opis   1 grad  2 cerkev  3 šola  4 bolnica  5 zdravstveni dom  6 lekarna   * datum vira * metoda zajema |
|  | 102 Os elektrovoda | * link\_id * napetost   10 visoka napetost  11 visoka napetost 400 kV  12 visoka napetost 220 kV  13 visoka napetost 110 kV  20 srednja napetost  21 srednja napetost 35 kV  22 srednja napetost 20 kV  23 srednja napetost 10 kV   * datum vira * metoda zajema |
|  | 103 Visoki objekt | * link\_id * vrsta   1 dimnik  2 stolp za elektronske komunikacije  3 razgledni stolp  4 vodohran   * višina * datum vira * metoda zajema |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200 Promet | 201Cesta | * številka ceste * vrsta   1 brezprašni ustroj  2 gramozni ustroj  3 kolovoz  4 pot   * širina ceste * širina vozišča * kategorija cestnega odseka   AC avtocesta  HC hitra cesta  G1 glavna cesta I. reda  G2 glavna cesta II. reda  R1 regionalna cesta I. reda  R2 regionalna cesta II. reda  R3 regionalna cesta III. reda  RT turistična cesta  LC lokalna cesta  JP javna pot  LG glavna mestna cesta  LZ zbirna mestna ali krajevna cesta  LK mestna ali krajevna cesta  KD daljinska kolesarska pot  KG glavna kolesarska pot  KJ javna pot za kolesarje  GC gozdna cesta  0 nekategorizirana   * tip objekta   M most  N nadvoz  P podvoz  T tunel  V viadukt  G galerija   * datum vira * metoda zajema |
|  | 202 Železniška proga | * link\_id * vrsta   1 enotirna elektrificirana  2 enotirna neelektrificirana  3 dvotirna elektrificirana  4 dvotirna neelektrificirana  5 postajni tir  6 industrijski tir   * nivo   1 v nivoju terena  2 na mostu ali nadvozu  3 v predoru   * datum vira * metoda zajema |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 203 Os žičnice | * link\_id * vrsta   1 vlečnica  2 sedežnica  3 krožno kabinska žičnica  4 nihalka  5 tovorna žičnica   * datum vira * metoda zajema |
| 300 Pokritost tal | 301 Vegetacija | * link\_id * vrsta   1 gozd  2 trajni nasad  3 neplodno zemljišče  4 park  5 grmičevje   * stanje   1 prevzeto iz evidence rabe  2 novo zajeto  3 brisano  4 prevzeto iz evidence rabe, popravljeno in usklajeno   * datum vira * metoda zajema |
|  | 302 Zemljišče v posebni rabi | * link\_id * vrsta   1 športna površine  2 pokopališče  3 industrijsko območje  4 odlagališče odpadkov  5 kamnolom, dnevni kop  6 RTP visoke ali srednje napetosti  7 zemljišče z omejenim dostopom  8 industrijski bazen  9 prometna površina  10 jez in vodna pregrada   * datum vira * metoda zajema |
| 400 Hidrografija | 401 Vodna površina | * link\_id * vrsta   1 obalno morje  2 jezero, mrtvi rečni rokav  3 bajer, kal, mlaka, loka, umetni  napajalnik, bazen  4 močvirje, barje  5 soline  6 rečna površina  7 brakične vode   * datum vira * metoda zajema |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 402 Os vodotoka | * link\_id * vrsta   1 naravni vodotok, ožji ali enak 2.5m  2 naravni vodotok, širši od 2.5 m  3 kanal, širši od 2.5 m  4 kanal, ožji od 2.5 m   * stalnost   1 stalen vodotok  2 občasen vodotok   * stanje   1 os zajema  2 os zajema - navidezna   * datum vira * metoda zajema |
|  | 403 Pojavi na vodah | * link\_id * vrsta   1 slap  2 izvir  3 ponor  4 termalni ali mineralni vrelec   * datum vira * metoda zajema |
| 500 Relief | 501 Višinske točke |  |