

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 434 57 26

F: 01 434 57 17

E: irsop.mop@gov.si

<http://www.iop.gov.si/>

cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

[www.iop.gov.si](http://www.iop.gov.si)

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo 65, 1230 Domžale

**Naprava / lokacija:**

Količevo 65, 1230 Domžale

**Datum pregleda:**

22. 10. 2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

35407-166/2006–15 z dne 23. 11. 2009 spremenjeno z odločbo 35402-8/2014-30 z

dne 18. 5. 2015

**Usklajenost z OVD:**

DA. Inšpekcijski pregled zavezanca je bil opravljen po področjih, kot so navedena v

okoljevarstvenem dovoljenju (emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote v vode, emisije hrupa,

ravnanje z odpadki, skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih rezervoarjih in

drugi pogoji). Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na citirani

lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami v zrak, vode in hrupom. Obratovalne

monitoringe na izpustih v zrak, v vode in hrupa izvaja redno, letna poročila o izvedenih

monitoringih pravočasno posreduje na ARSO. Z odpadki ravna skladno z zahtevami OVD.

Skladiščenje odpadkov (nevarnih in nenevarnih) se izvaja na prostem, na utrjenem terenu z

urejenim odvajanjem odpadne padavinske vode v interno kanalizacijo in predčiščenjem na

lastni čistilni napravi pred odvajanjem v javno kanalizacijo. Odpadki so shranjeni v embalaži iz

materiala, ki je odporen proti učinkovanju shranjenih odpadkov, saj iz skladiščnih posod z

odpadki ni opaziti iztekanja odpadkov. Z nevarnimi tekočinami v nepremičnih skladiščnih

posodah ravna skladno z zahtevami iz OVD. Pregledi nepremičnih skladiščnih posod (med

obratovanjem in izpraznjene) se izvajajo redno, skladiščne posode so ustrezno opremljene z

napravami za varno obratovanje.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Ni bilo ugotovljeni