

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 78, 6210 Sežana

**Naprava / lokacija:**

- naprava za proizvodnjo polimernih disperzij na osnovi polivinil acetata in akrilatov s proizvodno zmogljivostjo 16.500 ton na leto,

- naprava za proizvodnjo disperzijskih lepil na osnovi polivinil acetatov, poliuretanov, epoksidnih smol in cianokrilatov s proizvodno zmogljivostjo 24.750 ton na leto,

- naprava za proizvodnjo talilnih lepil na osnovi elastomerov, smol, parafinov in voskov s proizvodno zmogljivostjo 6.600 ton na leto, ki se nahajajo na zemljiščih s parc. št. 4212/161, 4212/275, 4212/314, 4212/315, 4212/329, 4212/365, 4212/366, 4212/367, 4212/368, 4212/369, 4212/370, 4212/371, 4212/375, 4212/652 in 6341 vse k.o. Sežana

**Datum pregleda:**

13.3.2019 in 14.3.2019

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD), številka:**

35407-13/2006-13 z dne 18.6.2008 spremenjeno z odločbami o spremembah po 78. členu ZVO-1,

št. 35407-28/2010-5 z dne 9.6.2011 in št. 35406-9/2016-12 z dne 30.5.2017,

**Usklajenost z OVD:**

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup in zagotavlja predpisano ravnanje

z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave, zagotavlja zahteve v zvezi z ravnanjem z embalažo in odpadno embalažo ter ima urejeno skladiščenje odpadkov.

Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode in meritvah hrupa v okolju ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti in čezmernega obremenjevanja okolja.

O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.

Zavezancu je bilo, v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin v rezervoarjih z oznako R2 in R4, zaradi ugotovljenih nepravilnosti dne 14.3.2019, izdano opozorilo, da mora v roku do 15.6.2019 oba rezervoarja opremiti s predpisano napravo proti prepolnitvi in zagotoviti ponovni kontrolni pregled ukrepov za preprečevanje iztekanja tekočin.

Zavezanec je odpravil nepravilnosti ter na IRSOP predložil poročilo o ponovnem kontrolnem

pregledu ukrepov za preprečevanje iztekanja tekočin iz nepremičnih rezervoarjev R2 in R4 iz

katerega je razvidno, da se rezervoarja lahko uporabljata do naslednjega preverjanja ukrepov med

obratovanjem do 8.3.2024.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Ugotovljeno je bilo, da IED naprava MITOL, tovarna lepil d.o.o. deluje v skladu z zahtevami OVD,

zato je bil inšpekcijski postopek ustavljen. Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata**.**