REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKCIJA ZA OKOLJE**

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto T: 07 394 21 60

 E: oe-nm.irsoe@gov.si

 [www.irsoe.gov.si](http://www.irsoe.gov.si)

**Številka: 06182-3039/2023**

**Datum: 18.12.2023**

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec: ATOTECH SLOVENIJA d. d. Podnart 43, 4244 Podnart**

**Naprava / lokacija:** kot upravljavcu naprave za sintezo galvanskih preparatov z zmogljivostjo 18478,3 t/leto, 1500t/leto na napravi A1 in 21,7 t /leto na napravi A2.

 V postopku je na ARSO podana vloga za manjšo spremembo OVD na napravah A1 in A2

**Datum pregleda:** 13.12.2023

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD)**

št.:35407-7/2014-10 z dne 23.10.2014

* Sprememba; odločba št. [35406-69/2015](http://okolje.arso.gov.si/ippc/default/file/file/path/documents/file/MTQ2NzAzMjM1MV9BdG90ZWNoIFNsb3ZlbmlqYSBzcHJlbWVtYmEgb3ZkIDMwbWFqMjAxNi5wZGY%3D)-10 z dne 30.5.2016,
* Sprememba ; odločba št.35406-5/2015-11 z dne 29.5.2015 [Sprememba ; odločba št 35406-65/2017](http://okolje.arso.gov.si/ippc/default/file/file/path/documents/file/MTUzNjg0MDQ1MV9BdG90ZWNoIHNwcmVtZW1iYSBvdmQgMjBqdW4yMDE4LnBkZg%3D%3D) z dne 20.6.2018
* Sprememba ; odločba št [35406-7/2017](http://okolje.arso.gov.si/ippc/default/file/file/path/documents/file/MTU1MjA1Mzg3OF9BdG90ZWNoIFNsb3ZlbmlqYSBzcHJlbWVtYmEgb3ZkIDEzZmViIDIwMTkucGRm) z dne 13. 2. 2019

**Usklajenost z OVD:** DA

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Pri inšpekcijskem pregledu glede industrijskih odpadnih vod se ugotavlja, da celotna naprava glede letnih količin onesnaževal okolja ne obremenjuje čezmerno. V letu 2022 naprava ATOTECH SLOVENIJA ni presegala mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal in emisijskega deleža oddane toplote; naprava ne povzroča čezmerne obremenitve okolja.

V zvezi z emisijami snovi v zrak iz nepremičnih naprav v letu 2022 je bilo ugotovljeno, da so vsi rezultati meritev emisijskih koncentracij snovi iz proizvodnje v dovoljenih mejah. Iz poročila se ugotavlja, da so merilna mesta usklajena s standardom.

Glede ravnanja z odpadki ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Zavezanec ima izdelano Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, meritve ne izkazujejo preseganj mejnih vrednosti.

Zavezanec ima izdelana poročila o opravljeni kontroli za skladiščne rezervoarjev za skladiščenje nevarnih snovi. Zavezanec ima v investiciji za prihodnje leto ureditev stanja na teh rezervoarjih. Stanje rezervoarjev je ustrezno, je pa ugotovljena pomanjkljivost na sistemu za preprečitev

prenapolnitve. Vsi rezervoarji so postavljeni v lovilni skledi, v premeru razlitja se vsa tekočina zadrži znotraj lovilne posode. Predvidoma je sanacija predvidena do konca leta 2024.

Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen po letnem planu.