**VPRAŠALNIK**

**za priznanje postopkov interne količinske kontrole predpakiranih izdelkov**

Splošne informacije:

* pravno ime pakirca/uvoznika,
* naslov uprave,
* naslov lokacije pakiranja,
* kontaktna oseba: ime, funkcija, telefon, e-pošta,
* narava podjetja (proizvajalec in pakirec - pakirec – uvoznik),

Pakirna linija:

* pakirčevo ime polnilne linije,
* podatki o predpakiranem izdelku: ime (generično), glavne sestavine izdelka (npr. sadje, jogurt, lešniki), fizikalne lastnosti (npr. tekoč, globoko zamrznjen, sušen),
* embalažni materiali: vrsta embalaže (steklena, pločevinasta, kartonasta, PE folija ipd.), pokazatelj odstopanja materiala (npr. standardni odmik povprečja mase posamezne enote),
* nazivna količina in ciljna vrednost (nazivna količina + predoziranje),
* proces polnjenja: vrsta polnilne naprave, hitrost polnjenja, število izdelkov na uro, število polnilnih glav, najmanjša možnost prilagoditve, pokazatelj razpršenosti procesa (standardni odmik, mediana).

Ocena proizvedenih predpakiranih izdelkov:

* velikost partije izdelkov (število izdelkov ali čas pakiranja),
* način kontrole (100-odstotna kontrola, vzorčenje),
* pri vzorčenju: najmanjša pogostnost vzorčenja (npr. 1-krat/h, 2-krat/h) in velikost vzorca (št. enot izdelka/vzorec),
* metoda določitve ustreznosti partije: povprečne količine in variabilnosti količine posameznega predpakiranega izdelka.

Določitev količine izdelka v embalaži:

* metoda določitve dejanske količine (tehtanje: masa predpakirani izdelek – tara individualna ali masa predpakirani izdelek – tara povprečna ali masa izdelka brez embalaže; določanje prostornine (vrsta merila),
* pri upoštevanju povprečne tare: določitev povprečne tare, razpršenost znotraj in med partijami embalaže, pogostnost določitve povprečne tare,
* pri določitvi prostornine s tehtanjem: način določitve gostote,
* način konverzije mase v prostornino.

Merilni instrumenti:

Za merila, ki se overjajo:

* oznaka in tip,
* namen uporabe,
* oznake skladnosti,
* pokazatelj točnosti (razdelek d in e, točnostni razred)
* identifikacija programske opreme pri avtomatski obdelavi podatkov.

Za merila, ki se umerjajo (kalibrirajo):

* oznaka in tip,
* namen uporabe,
* pokazatelj točnosti,
* identifikacija programske opreme pri avtomatski obdelavi podatkov,
* način in izvajalec periodične kontrole,
* pogostnost kontrole.

Korektivno ukrepanje z neustreznimi izdelki:

* vrsta ukrepov,
* način izločitve od ustreznih izdelkov (označitev neustreznih izdelkov, hranjenje v namenskem prostoru),
* način dokumentiranja in upravljanja.

Razdelitev aktivnosti in odgovornosti:

* organizacijska shema (iz katere je razvidno, kdo posamezno aktivnost izvaja in kdo je zanjo odgovoren),
* kopije delovnih navodil za vključene v posamezno aktivnost.

Zapisi (kontrolni list):

* kopija zapisa oziroma kontrolnega lista,
* čas in medij hranjenja zapisov.

Dodatki:

- delovna navodila,

- primeri zapisov

**OPOMBE:**

* Vprašalnik izpolnijo in pošljejo Uradu RS za meroslovje tisti odgovorni za pakiranje, ki na svojih izdelkih že uporabljajo ali nameravajo uporabljati znak EGS »e«.
* Odgovorni za pakiranje so pakirci v Sloveniji ali slovenski uvozniki, ki predpakirane izdelke prvič uvozijo iz tretje države v Evropsko unijo.
* Kot pomoč za izpolnjevanje vprašalnika je na spletni strani Urada RS za meroslovje objavljen vzorec oz. prezentacija »Znak EGS – izpolnjevanje vprašalnika«